EESchema Schematic File Version 4
EELAYER 30 0
EELAYER END
$Descr A4 11693 8268
encoding utf-8
Sheet 1 1
Title ""
Date ""
Rev ""
Comp ""
Comment1 ""
Comment2 ""
Comment3 ""
Comment4 ""
$EndDescr
$Comp
L power:Earth #PWR?
U 1 1 6375EED5
P 1850 3250
F 0 "#PWR?" H 1850 3000 50  0001 C CNN
F 1 "Earth" H 1850 3100 50  0001 C CNN
F 2 "" H 1850 3250 50  0001 C CNN
F 3 "~" H 1850 3250 50  0001 C CNN
	1    1850 3250
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L Valve:ECC83 V1
U 1 1 637793C6
P 3350 1650
F 0 "V1" H 3578 1696 50  0000 L CNN
F 1 "ECC83" H 3578 1605 50  0000 L CNN
F 2 "Valve:Valve_Noval_P" H 3620 1250 50  0001 C CNN
F 3 "http://www.r-type.org/pdfs/ecc83.pdf" H 3350 1650 50  0001 C CNN
	1    3350 1650
	1    0    0    -1  
$EndComp
Connection ~ 1900 1650
Wire Wire Line
	1900 1650 1900 1850
Wire Wire Line
	1850 3100 1850 3250
Wire Wire Line
	3350 1250 3350 800 
Wire Wire Line
	3250 2050 3250 3500
Wire Wire Line
	1900 1450 1900 1650
$Comp
L Device:R_Small R2
U 1 1 63762FFE
P 1900 1950
F 0 "R2" H 1959 1996 50  0001 L CNN
F 1 "68K" H 1959 1950 50  0000 L CNN
F 2 "" H 1900 1950 50  0001 C CNN
F 3 "~" H 1900 1950 50  0001 C CNN
	1    1900 1950
	1    0    0    -1  
$EndComp
Wire Wire Line
	1150 1200 1900 1200
Wire Wire Line
	1900 1200 1900 1250
$Comp
L Connector:AudioJack2_SwitchT J2
U 1 1 63760BB3
P 950 2100
F 0 "J2" H 982 2333 50  0001 C CNN
F 1 "AudioJack2_SwitchT" H 982 2334 50  0001 C CNN
F 2 "" H 950 2100 50  0001 C CNN
F 3 "~" H 950 2100 50  0001 C CNN
	1    950  2100
	1    0    0    -1  
$EndComp
Wire Wire Line
	1900 2100 1900 2050
Wire Wire Line
	1350 3100 1350 2200
Wire Wire Line
	1350 1100 1150 1100
Wire Wire Line
	1150 2200 1350 2200
Connection ~ 1350 2200
Wire Wire Line
	1350 2200 1350 2000
$Comp
L Device:R_Small R1
U 1 1 6376291C
P 1900 1350
F 0 "R1" H 1959 1396 50  0001 L CNN
F 1 "68K" H 1959 1350 50  0000 L CNN
F 2 "" H 1900 1350 50  0001 C CNN
F 3 "~" H 1900 1350 50  0001 C CNN
	1    1900 1350
	1    0    0    -1  
$EndComp
Wire Wire Line
	1900 1650 3050 1650
Wire Wire Line
	1150 2100 1200 2100
Wire Wire Line
	1850 3100 4100 3100
Connection ~ 1850 3100
$Comp
L Device:R_Small R3
U 1 1 637635D6
P 1650 2600
F 0 "R3" H 1709 2646 50  0001 L CNN
F 1 "1M" H 1709 2600 50  0000 L CNN
F 2 "" H 1650 2600 50  0001 C CNN
F 3 "~" H 1650 2600 50  0001 C CNN
	1    1650 2600
	1    0    0    -1  
$EndComp
Wire Wire Line
	1350 3100 1650 3100
Wire Wire Line
	1650 2700 1650 3100
Connection ~ 1650 3100
Wire Wire Line
	1650 3100 1850 3100
Wire Wire Line
	1650 2500 1650 2100
Connection ~ 1650 2100
Wire Wire Line
	1650 2100 1900 2100
Text Label 850  1500 0    50   ~ 0
Low
Text Label 850  2400 0    50   ~ 0
High
Connection ~ 1350 2000
Wire Wire Line
	1350 1100 1350 2000
$Comp
L Connector:AudioJack2_SwitchT J1
U 1 1 637603C3
P 950 1200
F 0 "J1" H 982 1433 50  0001 C CNN
F 1 "AudioJack2_SwitchT" H 982 1434 50  0001 C CNN
F 2 "" H 950 1200 50  0001 C CNN
F 3 "~" H 950 1200 50  0001 C CNN
	1    950  1200
	1    0    0    -1  
$EndComp
Wire Wire Line
	1150 2000 1350 2000
Wire Wire Line
	1150 1300 1200 1300
Wire Wire Line
	1200 1300 1200 2100
Connection ~ 1200 2100
Wire Wire Line
	1200 2100 1650 2100
$EndSCHEMATC
